|  |  |
| --- | --- |
| Карта блокировки №\_000\_card\_number\_.  Ремонт, техническое обслуживание. \_006\_agregat\_name\_ \_007\_section\_. | **УТВЕРЖДАЮ:**  Начальник доменного цеха  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |



|  |
| --- |
| \_006\_agregat\_name\_ |
| \_043\_agregat\_photo\_ |

|  |
| --- |
| \_001\_point\_1\_, поз.1, \_033\_location\_1\_ |
| \_038\_photo\_1\_ |

Электричество

Газ

Вода

Воздух

Пар

Кислород

Масло

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Вид энергии | Параметры энергии | Устройство отключения энергии | Наименование блокиратора | Наименование блокирующего устройства | Маркировка | Метод проверки |
| 1 | \_008\_energy\_type\_1\_ | \_009\_value\_1\_ | \_001\_point\_1\_ | \_010\_blockirator\_1\_ | Замок \_011\_lock\_1\_ | Бирка информационная 497-UA | \_012\_method\_1\_ |

Последовательность отключения и проверки оборудования. Порядок установки блокираторов и блокирующих замков:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевести \_001\_point\_1\_ (поз.1) в положение «Закрыто» | ⇨ | Зафиксировать \_001\_point\_1\_ (поз.1) в положении «Закрыто» при помощи блокиратора \_010\_blockirator\_1\_ | ⇨ | Закрыть блокиратор \_010\_blockirator\_1\_ замком \_011\_lock\_1\_. Вывесить бирку информационную 497-UA | ⇨ | \_012\_method\_1\_ |



Электричество

Газ

Вода

Воздух

Пар

Кислород

Масло